欢城煤矿电机车充电机维修技术要求

型号：ZBC90/190 数量：1

故障：显示屏不显示，无充电电流

维修范围：投标方到现场查看定损

技术要求：

1、承修单位必须在额定电源电压下进行充电试验并出具试验报告。

2、设备现场解体后共同鉴定需要更换的配件，为投标、维修提供依据。

3、各电子元件必须使用原出厂配件，设备装机前矿方应到现场进行查证配件来源，把好配件质量关。

4、外观螺丝配备齐全且无锈迹无油漆，更换密封圈、档板、档圈，壳体除锈、清理、刷漆（原色）。

5、使用过程中，如使用单位需要技术指导（排查故障），维修单位要积极到现场配合。

6、进行外观修复并除锈刷漆（原色），保持外观完好、铭牌清晰。

7、设备更换元器件以实际更换为准，确保设备到矿后正常投入使用。

8、自使用之日起质保期为六个月或验收之日起质保期为九个月，如出现质量问题，承修厂家免费维修。