**DWZY1000/2700自移机尾维修**

**技**

**术**

**要**

**求**

**微山湖矿业集团崔庄煤矿**

**2024年7月**

**自移机尾维修技术要求**

**一、维修设备名称及数量：**

1.自移机尾壹台，型号：DWZY1000/2700,生产厂家：滕州大陆集团。

**二、自移机尾维修技术要求：**

1.自移机尾整体机架修复后不得有开焊、变形现象。其安装滚筒座的两个对应平面，应在同一平面内。

2.各部位磨损、变形超限的孔要重新进行整形、校正等处理，达到公差及抗冲击强度要求。

3.清洗、检测(查)所有零部件:滚筒、车轮、自移滑靴等，分别按检测结果确定修复或更换。

4.所有托辊更换，前后刮煤孔改造，方便清理煤尘。

5.结构件喷漆处理(除滚筒内部及配合面外)。

6.打压测试各油缸，达不到使用标准则进行修复，更换各液控单向锁。

 7.更换液压系统所有橡胶软管。

 8.损坏的联接件和紧固件全部更换。

1. 加强机架连接销锁紧片焊接点，确保锁紧片固定牢靠。
2. 改进销轴锁紧结构，单一锁紧方式改变为一处锁紧一处备用的两处双锁紧方式。

**三、维修标准**

1.严格按组装工艺及测试标准施工，组装测试达到使用要求。

2.标准要求：MT/T 1097-2012 《煤矿机电设备检修技术规范》。

**四、交货期限及交货地点**

1.供货日期：合同签订后15日内。

2.到货地点：微山湖矿业集团崔庄煤矿。

**五、质保期及质量保证**

维修方对本项目维修的质保期为自井下安装后使用起六个月。在质保期内由于维修质量问题造成损坏，维修方免费维修或更换。在质保期内由于维修质量问题引起的损失由维修方承担。

**联系方式:**

**侯新建 13953707298 朱景玉 13562796656**

**韩正玉 15020717869 赵立军 13705370128**