|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：热电公司屋顶防水工程3 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 热电公司仓库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010902001001 | 屋面卷材防水1.卷材品种、规格、厚度：聚酯胎3mm2.防水层数3.防水层做法4.基层清扫 | m2 | 638 |  |  |  |
|  |  | 热电公司维修工区 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010902001002 | 屋面卷材防水1.卷材品种、规格、厚度：聚酯胎3mm2.防水层数3.防水层做法4.基层清扫 | m2 | 375 |  |  |  |
|  |  | 26号换热站（闸管所） |  |  |  |  |  |
| 3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除1.拆除部位：东西墙面2.抹灰层种类 | m2 | 30.3 |  |  |  |
| 4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰1.墙体类型：砖墙2.底层厚度、砂浆配合比：水泥抹灰砂浆1：33.面层厚度、砂浆配合比：水泥抹灰砂浆1：2.5 | m2 | 30.3 |  |  |  |
| 5 | 011406003001 | 满刮腻子1.基层类型：抹灰墙面2.腻子种类：成品腻子3.刮腻子遍数：2遍 | m2 | 40.49 |  |  |  |
| 6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料1.基层类型2.喷刷涂料部位：东西南三面墙3.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍 | m2 | 40.49 |  |  |  |
|  |  | 40号换热站（喜园） |  |  |  |  |  |
| 7 | 01B001 | 墙面大管道周围堵漏1.打掘、清理管道周围基层2.用吹风机吹净灰尘3.采用抗压堵漏材料封堵管根三度159型 | 个 | 6 |  |  |  |
| 8 | 01B004 | 墙面小管道周围堵漏1.打掘、清理管道周围基层2.用吹风机吹净灰尘3.采用抗压堵漏材料封堵管根三度108型 | 个 | 6 |  |  |  |
| 9 | 01B005 | 上钉、灌注聚氨酯注浆液1.在管道周围打孔，清理灰尘，上钉2.用注浆机灌注浆液（聚氨酯注浆液）3.159型周围约12根钉；108型周围用10根钉 | 根 | 132 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 日期：2024-09-11 |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：热电公司屋顶防水工程3 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 4号换热站（信用社站） |  |  |  |  |  |
| 10 | 01B002 | 封堵墙面管道洞口封堵墙面管道洞口含脚手架及墙面抹灰 | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 11号换热站（农行） |  |  |  |  |  |
| 11 | 01B003 | 封堵墙面管道洞口封堵墙面管道洞口含脚手架及墙面抹灰 | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 010902001003 | 屋面卷材防水1.卷材品种、规格、厚度：聚酯胎3mm2.防水层数3.防水层做法4.基层清扫农行站东侧 | m2 | 100 |  |  |  |
|  |  | 2号首站南侧 |  |  |  |  |  |
| 13 | 010902001004 | 屋面卷材防水1.卷材品种、规格、厚度：聚酯胎3mm2.防水层数3.防水层做法4.基层清扫 | m2 | 500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 日期：2024-09-11 |  | 胜通软件 |